## Sheet1
| 2024\_01 AGGREGATE PRICING WORKSHEET | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instructions: Vendor shall submit a quotes within the line items listed below. 1. price per ton for aggregate type the provide, 2. price per mile from plan to job site, 3. price hourly rate for wait/dump time. Pricing Quote Submittal Exception: For Vendors that do not provide delivery to an IDOT facility or job site, the Vendor is allowed to submit quotes only for various aggregate types in the unit of measure, tons. The Vendor should disclose that their quote is for tons only in their pricing package submittal. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Vendor Name: | \*\*\* Enter Vendor Name Here \*\*\* | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Aggregate | NaN | Quary Location: | NaN | NaN | NaN | NaN | District 1 | NaN | Disrict 2 | NaN | District 3 | NaN | District 4 | NaN | District 5 | NaN | District 6 | NaN | District 7 | NaN | District 8 | NaN | District 9 |
| NaN | NaN | ESTIMATED QTY NEEDED STATEWIDE | Unit Price Per Ton | Total | NaN | NaN | ESTIMATED QTY NEEDED | NaN | ESTIMATED QTY NEEDED | NaN | ESTIMATED QTY NEEDED | NaN | ESTIMATED QTY NEEDED | NaN | ESTIMATED QTY NEEDED | NaN | ESTIMATED QTY NEEDED | NaN | ESTIMATED QTY NEEDED | NaN | ESTIMATED QTY NEEDED | NaN | ESTIMATED QTY NEEDED |
| Aggregate, Course CA-3 | NaN | 960 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | 500 | NaN | NaN | NaN | 350 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 100 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Aggregate, Course CA-5 | NaN | 1500 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | 200 | NaN | NaN | NaN | 200 | NaN | 500 | NaN | NaN | NaN | 100 | NaN | 500 | NaN | NaN |
| Aggregate, Course CA-7 | NaN | 925 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | NaN | NaN | 65 | NaN | 250 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 100 | NaN | 500 | NaN | NaN |
| Aggregate, Course CA-10 | NaN | 3100 | NaN | 0 | NaN | NaN | 500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 100 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Aggregate, Course CA-6, Gravel | NaN | 76050 | NaN | 0 | NaN | NaN | 5000 | NaN | 4000 | NaN | 7000 | NaN | 1000 | NaN | 10000 | NaN | 19000 | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 30000 |
| Aggregate, Course CA-6, 100% Crushed | NaN | 80010 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | 28000 | NaN | 2500 | NaN | 5200 | NaN | 3300 | NaN | NaN | NaN | 15000 | NaN | 20000 | NaN | 6000 |
| Aggregate, Course CA-16 | NaN | 2160 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | 100 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 800 | NaN | 1200 | NaN | NaN | NaN | 50 |
| Aggregate, Course CA-16 100% Crushed | NaN | 4960 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | 100 | NaN | NaN | NaN | 150 | NaN | 2500 | NaN | NaN | NaN | 1200 | NaN | 1000 | NaN | NaN |
| Aggregate, Course CA-16 Double Washed | NaN | 7750 | NaN | 0 | NaN | NaN | 1000 | NaN | 2900 | NaN | 500 | NaN | 1150 | NaN | 1000 | NaN | NaN | NaN | 1200 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Aggregate, Crushed Stone Quality A | NaN | 510 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | NaN | NaN | 500 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Aggregate, Ice Sand, Course Grade Sand, FA-01 or FA-02 | NaN | 2560 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | 450 | NaN | NaN | NaN | 150 | NaN | 250 | NaN | NaN | NaN | 1200 | NaN | 500 | NaN | NaN |
| Aggregate, Fine FA-1 | NaN | 735 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | NaN | NaN | 150 | NaN | 100 | NaN | 75 | NaN | NaN | NaN | 350 | NaN | NaN | NaN | 50 |
| Aggregate, Fine FA-2 | NaN | 10460 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10000 | NaN | NaN | NaN | 10 | NaN | 100 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 350 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Aggregate FA-4 | NaN | 860 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 500 | NaN | 350 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Stone, Sand, FA-5 | NaN | 470 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | 100 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | NaN | NaN | NaN | 350 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Stone Screenings | NaN | 10 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Limestone, Agricultural | NaN | 535 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | 100 | NaN | NaN | NaN | 100 | NaN | 25 | NaN | NaN | NaN | 250 | NaN | NaN | NaN | 50 |
| Rip-Rap Stone, #1, Quality A | NaN | 11575 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | 100 | NaN | 215 | NaN | 1500 | NaN | 550 | NaN | NaN | NaN | 1200 | NaN | NaN | NaN | 8000 |
| Rip-Rap Stone, #2, Quality A | NaN | 9550 | NaN | 0 | NaN | NaN | 2500 | NaN | 450 | NaN | 200 | NaN | 200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1200 | NaN | NaN | NaN | 5000 |
| Rip-Rap Stone, #3, Quality A | NaN | 30235 | NaN | 0 | NaN | NaN | 2500 | NaN | 1400 | NaN | 610 | NaN | 2600 | NaN | 1100 | NaN | 825 | NaN | 1200 | NaN | 10000 | NaN | 10000 |
| Rip-Rap Stone, #4, Quality A | NaN | 17210 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | 3700 | NaN | 150 | NaN | 1300 | NaN | 600 | NaN | 250 | NaN | 1200 | NaN | 2000 | NaN | 8000 |
| Rip-Rap Stone, #5, Quality A | NaN | 4960 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | 1250 | NaN | NaN | NaN | 1200 | NaN | 300 | NaN | NaN | NaN | 1200 | NaN | NaN | NaN | 1000 |
| Rock, Crushed Stone, 2" | NaN | 6360 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 750 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 100 | NaN | 5000 | NaN | 500 |
| Rock, Crushed Stone, Minus 4" to Plus 2" | NaN | 10270 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | 2600 | NaN | 60 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 100 | NaN | 1500 | NaN | 6000 |
| Stone, Blotter Chip | NaN | 460 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 100 | NaN | NaN | NaN | 100 | NaN | NaN | NaN | 250 |
| Gravel, Pit Run | NaN | 3340 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 200 | NaN | NaN | NaN | 30 | NaN | 100 | NaN | NaN | NaN | 3000 |
| CA 20 Crushed Stone | NaN | 210 | NaN | 0 | NaN | NaN | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| CA-13 | NaN | 200 | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 200 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Delivery Price per mile to job site: | NaN | 1 | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Rate Per Hour Wait Time Exceeding initial 20 Minutes: | NaN | 1 | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Total: | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |